Derékszögben rögzítés

A kötözéseket két vagy több rönk egymáshoz rögzítésére használják. Minden kötözésben közös, hogy a végeredménynek pontosnak és rendezettnek kell kinéznie. Ha a rögzítéseknek laza kötélvégéi vannak, vagy elkötetlen szálak lógnak ki belőle, akkor hamar meglazul.

A derékszögben rögzítést arra használjuk, hogy a farönköket 90 fokos szögben rögzítsük egymással. Kezdjétek a botokkal. Figyeljétek meg, hogy a kötelet az egyik rönk találkozási pontja felé kell behelyezni, a másik vége felé kifelé. Rögzítsétek feszítőcsapokkal és dupla félöltéssel befejezve.

